{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,4],[1,3,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[41,1,42,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳报业地铁传媒有限公司办公室装修工程清单"]
["工程名称：深圳报业地铁传媒有限公司办公室装修工程项目",null,null,"编制日期:2019-12-6"]
["序号","项目名称","工作内容","单位","工程量"]
[]
["（一）","拆除工程"]
[1,"拆除原有石膏板及玻璃间墙","拆除原有石膏板及玻璃间墙、麻袋装包运走","㎡",{"v":50,"d":"50.00"}]
[2,"拆除原有石膏板天花","拆除原有石膏板天花、麻袋装包运走","㎡",158.62]
[3,"拆除原有地面地毯","拆除原有地面地毯、麻袋装包运走","㎡",158.62]
[4,"拆除原有屏风","拆除原有屏风、麻袋装包运走","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"垃圾外运","人工下楼、垃圾外运至政府指定地方","车",{"v":1,"d":"1.00"}]
["（二）","结构工程"]
[1,"120mm轻钢龙骨墙体","70毫米厚C型龙骨、38毫米穿心龙骨墙体","㎡",{"v":75.142,"d":"75.14"}]
[2,"双面石膏板间墙","双面板9厘石膏板安装、人工、主材、辅料","㎡",{"v":75.142,"d":"75.14"}]
[3,"隔音绵基层","隔音绵基层安装、人工、主材、辅料","㎡",{"v":75.142,"d":"75.14"}]
[4,"12厘钢化玻璃隔断","12厘钢化玻璃隔断、人工、主材、辅料","㎡",21.35]
[5,"不锈钢包边框","夹板基层、不锈钢包框、40mm+140mm+40mm、人工、材料","m",91.36]
["（三）","地面工程"]
[1,"地面铺贴复合木地板","地面复合木地板","㎡",158.62]
["（四）","天花工程"]
[1,"600*600铝扣板天花制作及安装","吊杆固定、轻钢龙骨、600*600铝扣板天花制作及安装、人工、主材、辅料","㎡",158.62]
["（五）","墙面工程"]
[1,"不锈钢踢脚线","304#,1.2mm不锈钢踢脚线、50mm、人工、材料","m",{"v":61.809999999999995,"d":"61.81"}]
[2,"墙面批灰","腻子粉环保107胶水纤维素等辅料","㎡",{"v":163.79649999999998,"d":"163.80"}]
[3,"墙面乳胶漆","粉刷三遍多乐士灰色乳胶漆","㎡",{"v":163.79649999999998,"d":"163.80"}]
[4,"不锈钢板门套","玻璃胶粘贴、304#,1.2mm 不锈钢板、50+220+50mm、人工、材料","m",{"v":26.1,"d":"26.10"}]
[5,"12厘玻璃房间平开门 ","12mm厚钢化玻璃、不锈钢边框安装 规格：900*2100","樘",{"v":5,"d":"5.00"}]
[6,"上项门地弹簧","地弹簧安装，人工、主材、辅料","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[7,"上项门门夹","门夹安装，人工、主材、辅料","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[8,"上项门订制拉手","订制不锈钢拉手安装，人工、主材、辅料","付",{"v":5,"d":"5.00"}]
["（六）","强电工程"]
[1,"配电箱安装","基业箱体、施耐德元件、人工、主材、辅材","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"照明电路布管布线","PVC线管安装、2.5mm~6mm铜芯电线安装（不含电箱、电缆）人工安装费","㎡",158.62]
[3,"插座电路布管布线","PVC线管安装、2.5mm~6mm铜芯电线安装（不含电箱、电缆）人工安装费","㎡",158.62]
[4,"5x10平方线","5x10平方电缆","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
[5,"600*600格栅灯","600*600格栅灯、人工、辅材","个",{"v":25,"d":"25.00"}]
[6,"1~4极指型开关","1~4极指型安装、人工、辅材、施耐德","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[7,"插座","插座安装、施耐德","个",{"v":30,"d":"30.00"}]
["（七）","弱电工程"]
[1,"网络及电话管线","PVC线管安装、康普六类网络线穿线","个",{"v":45,"d":"45.00"}]
[2,"网络插座","网络插座安装、施耐德","个",{"v":30,"d":"30.00"}]
[3,"路由器箱","机箱（壁挂式）及交换机","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"面板","网络跳线面板","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,null,"电话跳线面板","个",{"v":1,"d":"1.00"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}